========================
Сервисное ПО УМКА
========================
   Для установки сервисного ПО УМКА, необходимо средствами операционной системы или файлового менеджера 
скопировать файл Install_umkaХХХХ.exe с предоставленного производителем носителя в выбранный каталог на жестком диске 
и произвести запуск этого файла (для Windows Vista, Windows 7 с правами системного администратора). 
При запуске файла Install_umkaХХХХ.exe автоматически происходит формирование 
каталога Archivs и других каталогов (Fls, PlantUst, Recycler, Report, Ust) помещенных в каталог Archivs. 
Эти каталоги необходимы для работы программы. В дальнейшем имена и местоположения каталогов можно изменять.
После первого запуска Install_umkaХХХХ.exe ПО готово к работе.
   Сервисное ПО состоит из двух программ, обеспечивающих чтение журналов контроллера УМКА-02М и контроллера УМКА-03 (04,05). 

  Обновленную версию сервисного ПО можно получить в сервисных центрах корпорации ТРИОЛ, либо скачать на корпоративном 
сайте по адресу: 	http://triolcorp.ru/download-po/spo-umka/  
  На данный момент актуальны: 	программа Umka2M.exe версия 2.37 
 				программа Umka3N.exe версии 1.100
                          


---------------------------------------------------------
В версии программы Umka3N.exe 1.100(Install_umka1_100.exe) по сравнению с версией 1.99 внесены следующие изменения:
1. СПО 1.100 (сборка 0.001) поддерживае работу с версией ПО УМКА ПО  32.50, 32.33, 40.57,  33.58, 33.56.
---------------------------------------------------------
В версии программы Umka3N.exe 1.99(Install_umka1_99.exe) по сравнению с версией 1.98 внесены следующие изменения:
1. СПО 1.99 (сборка 0.001) поддерживае работу с версией ПО УМКА ПО 40.29.

 В версии программы Umka3N.exe 1.98(Install_umka1_98.exe) по сравнению с версией 1.97 внесены следующие изменения:
1. СПО 1.98 (сборка 0.007) поддерживае работу с версиями ПО УМКА ПО 32.23,  32.30,  32.31, 32.32,  32.91, 32.92, 33.34,
  33.45, 33.46, 33.47, 33.49, 33.51, 33.52, 33.53, 40.55, 40.56, 49.39, 51.87.
2. СПО 1.98 (сборка 0.007) поддерживает 2-х язычный интерфейс (русский/английский) для ПО УМКА версий 32.23,  32.30,
  32.31, 32.32,  32.91, 32.92, 33.34,  33.45, 33.46, 33.47, 33.49, 33.51, 33.52, 33.53, 40.55, 40.56, 51.87. 
3. СПО 1.98 (сборка 0.007) поддерживает обмен по каналу АСУ (протокол ТРИОЛ) с контроллерами Умка версий: 32.23,  32.30,
  32.31, 32.32,  32.91, 32.92, 33.34,  33.45, 33.46, 33.47, 33.49, 33.51, 33.52, 33.53, 40.55, 40.56, 49.39, 51.87. 
4. СПО 1.98 (сборка 0.007) поддерживает механизм отображения направления вращения по слову состояния АСУ и изменения 
знака частоты для версии 32.30,  32.31, 32.32, 33.45, 33.47, 33.49, 33.51, 33.53.
5. СПО 1.98 (сборка 0.007) поддерживает механизм списка групп  единиц измерения параметров для отображения :   «Объем»,
 «Расход», «Температура», «Давление», «Виброскорость», «Площадь», «Вибрация», «Момент инерции», «Вязкость», «Плотность»,
 «Длина» и выбор единицы измерения   в каждой группе.
---------------------------------------------------------
В версии программы Umka3N.exe 1.97(Install_umka1_97.exe) по сравнению с версией 1.96 внесены следующие изменения:
1. СПО 1.97 (сборка 5.003) поддерживает работу с ПО Умка версий 31.19, 32.25, 32.29,  32.82, 33.34,  33.38, 33.39, 33.41,33.42,  33.44, 33.46, 40.54, 49.39, 51.85, 51.86.
2. СПО 1.97 (сборка 5.003) поддерживает 2-х язычный интерфейс (русский/английский) для ПО УМКА версий 31.19, 32.25, 32.29,  32.82, 33.34,  33.38, 33.39, 33.41,33.42,  33.44, 33.46, 40.54, 49.39, 51.85, 51.86. 
3. СПО 1.97 (сборка 5.003) поддерживает Обмен по каналу АСУ по протоколу ТРИОЛ с контроллерами УМКА версий ПО: 31.19, 32.25, 32.29,  32.82, 33.34,  33.38, 33.39, 33.41,33.42,  33.44, 33.46, 40.54, 49.39, 51.85, 51.86.
4. СПО 1.97 (сборка 5.003) поддерживает механизм отображения направления вращения по слову состояния АСУ и изменения знака частоты для версии 32.25, 33.29, 33.41, 33.42, 33.44.
---------------------------------------------------------
В версии программы Umka3N.exe 1.96(Install_umka1_96.exe) по сравнению с версией 1.95 внесены следующие изменения:
1. СПО 1.96 (сборка 1.005) поддерживает работу с ПО Умка версий 31.16, 32.26, 33.31, 33.33, 33.35, 33.36, 40.28, 40.52  и ранее подключенными версиями.
2. СПО 1.96 (сборка 1.005) поддерживает 2-х язычный интерфейс (русский/английский) для ПО Умка версий 31.16, 32.26, 33.31, 33.33, 33.35, 33.36, 40.28, 40.52. 
3. СПО 1.96 (сборка 1.005) поддерживает обмен по каналу АСУ (протокол ТРИОЛ) с контроллерами Умка версий: 31.16, 32.26, 33.31, 33.33, 33.35, 33.36, 40.28, 40.52. 

---------------------------------------------------------
В версии программы Umka3N.exe 1.93(Install_umka1_93.exe) по сравнению с версией 1.92 внесены следующие изменения:
1. СПО 1.93 (сборка 17.001) поддерживает работу с ПО Умка версий 31.15, 31.20, 32.21, 33.15, 33.18, 33.23 и ранее подключенными версиями.
2. СПО 1.93 (сборка 17.001) поддерживает 2-х язычный интерфейс (русский/английский) для ПО Умка версий 31.15, 31.20, 32.21, 33.15, 33.18, 33.23.
3. СПО 1.93 (сборка 17.001) поддерживает обмен по каналу АСУ (протокол ТРИОЛ) с контроллерами Умка версий: 31.15, 31.20, 32.21, 33.15, 33.18, 33.23.
4. В СПО 1.93 (сборка 17.001) реализована поддержка Windows10.

---------------------------------------------------------
В версии программы Umka3N.exe 1.92(Install_umka1_92.exe) по сравнению с версией 1.91 внесены следующие изменения:
1. СПО 1.92 (сборка 13.001) поддерживает работу с ПО Умка версий 32.19, 32.20, 32.80, 33.11, 33.14, 33.22 и ранее подключенными версиями.
2. СПО 1.92 (сборка 13.001) поддерживает 2-х язычный интерфейс (русский/английский) для ПО Умка версий 32.19, 32.20, 32.80, 33.11, 33.14, 33.22.
3. СПО 1.92 (сборка 13.001) поддерживает обмен по каналу АСУ (протокол ТРИОЛ) с контроллерами Умка версий: 32.19, 32.20, 32.80, 33.11, 33.14, 33.22.

---------------------------------------------------------
В версии программы Umka3N.exe 1.91(Install_umka1_91.exe) по сравнению с версией 1.90 внесены следующие изменения:
1. СПО 1.91 (сборка 17.001) поддерживает работу с ПО Умка версий 31.09, 31.98, 33.08, 33.10, 33.17, 33.20, 33.21, 40.24, 40.27, 49.17 и ранее подключенными версиями.
2. СПО 1.91 (сборка 17.001) поддерживает 2-х язычный интерфейс (русский/английский) для ПО Умка версий 31.09, 31.98, 33.08, 33.17, 33.20, 33.21, 40.24, 40.27, 49.17.
3. СПО 1.91 (сборка 17.001) поддерживает 2-х язычный интерфейс (русский/испанский) для ПО Умка версий 33.10.
4. СПО 1.91 (сборка 17.001) поддерживает обмен по каналу АСУ (протокол ТРИОЛ) с контроллерами Умка версий: 31.09, 31.98, 33.08, 33.10, 33.17, 33.20, 33.21, 40.24, 40.27, 49.17.

---------------------------------------------------------
В версии программы Umka3N.exe 1.90(Install_umka1_90.exe) по сравнению с версией 1.89 внесены следующие изменения:
1. СПО 1.90 (сборка 0.005) поддерживает работу с ранее подключенными версиями ПО Умка.
2. В СПО 1.90 (сборка 0.005) реализована корректная работа функции печати.
3. В СПО 1.90 (сборка 0.005) реализована ссылка на ресурс ТРИОЛ интернет-магазина.

---------------------------------------------------------
В версии программы Umka3N.exe 1.89(Install_umka1_89.exe) по сравнению с версией 1.88 внесены следующие изменения:
1. СПО 1.89 (сборка 0.001) поддерживает работу с ПО Умка версий 31.87, 32.12, 32.14, 33.07, 33.12, 49.16 и ранее подключенными версиями.
2. СПО 1.89 (сборка 0.001) поддерживает 2-х язычный интерфейс (русский/английский) для ПО Умка версий 31.87, 32.12, 32.14, 33.07, 33.12, 49.16. 
3. В СПО 1.89 (сборка 0.001) реализован механизм экспорта значений набора параметров журнала событий в XML файл для всех поддерживаемых версий.
4. В СПО 1.89 (сборка 0.001) реализованы механизмы повторных запросов и попытки восстановления связи с контроллером при работе по Ethernet (протокол MODBUS TCP).
5. СПО 1.89 (сборка 0.001) поддерживает обмен по каналу АСУ (протокол ТРИОЛ) с контроллерами Умка версий: 31.87, 32.12, 32.14, 33.07, 33.12, 49.16.

---------------------------------------------------------
В версии программы Umka3N.exe 1.88(Install_umka1_88.exe) по сравнению с версией 1.87 внесены следующие изменения:
1. СПО 1.88 (сборка 0.001) поддерживает работу с ПО Умка версий 31.14, 32.10, 32.11, 33.50, 33.71, 49.36 и ранее подключенными версиями.
2. СПО 1.88 (сборка 0.001) поддерживает 3-х язычный интерфейс (русский/английский/испанский) для ПО Умка версии 33.50.   
3. СПО 1.88 (сборка 0.001) поддерживает 2-х язычный интерфейс (русский/английский) для ПО Умка версий 31.14, 32.10, 32.11, 33.71.
4. СПО 1.88 (сборка 0.001) поддерживает русскоязычный интерфейс для ПО Умка 49.36 версии.
5. В СПО 1.88 (сборка 0.001) реализованы механизмы отображения в табличном и графическом виде параметров пользовательских трендов для всех поддерживаемых версий.
6. В СПО 1.88 (сборка 0.001) реализован механизм изменения единиц измерения параметров виброскорости и момента инерции по аналогии с уже реализованным ранее
 механизмом для других единиц измерения.
7. СПО 1.88 (сборка 0.001) поддерживает обмен по каналу АСУ (протокол ТРИОЛ) с контроллерами Умка версий: 31.14, 32.10, 32.11, 33.50, 33.71, 49.36.

---------------------------------------------------------
В версии программы Umka3N.exe 1.87(Install_umka1_87.exe) по сравнению с версией 1.86 внесены следующие изменения:
1. СПО 1.87 (сборка 0.002) поддерживает работу с ПО Умка версий 31.08, 31.76, 31.78, 31.86, 33.70, 40.25, 40.50, 49.15, 49.34, 49.35 и ранее подключенными версиями.
2. СПО 1.87 (сборка 0.002) поддерживает 2-х язычный интерфейс (русский/английский) для ПО Умка версий 31.08, 31.76, 31.78, 31.86, 33.70, 40.25, 40.50. 
3. СПО 1.87 (сборка 0.002) поддерживает русскоязычный интерфейс для ПО Умка 49.15, 49.34, 49.35 версии.
4. СПО 1.87 (сборка 0.002) поддерживает обмен по каналу АСУ (протокол ТРИОЛ) с контроллерами Умка версий: 31.08, 31.76, 31.78, 31.86, 33.70, 40.25, 40.50,
 49.15, 49.34, 49.35.

---------------------------------------------------------
В версии программы Umka3N.exe 1.86(Install_umka1_86.exe) по сравнению с версией 1.85 внесены следующие изменения:
1. СПО 1.86 (сборка 0.003) поддерживает работу с ПО Умка версий 51.82, 31.93, 33.04, 33.05,40.23  и ранее подключенными версиями.
2. СПО 1.86 (сборка 0.003) поддерживает  2-х язычный интерфейс (русский/английский) для ПО Умка версии 51.82, 31.93, 33.04, 33.05, 40.23, 
3. СПО 1.86 (сборка 0.003) поддерживает обмен по каналу АСУ (протокол ТРИОЛ) с контроллерами Умка версий: 51.82, 31.93, 33.04, 33.05, 40.23 .
4. В СПО 1.86 (сборка 0.003) реализована возможность сравнения прошитых в контроллер значений заводских уставок с эталонным файлом уставок с сохранением результата сравнения в файле формата Excel.

---------------------------------------------------------
В версии программы Umka3N.exe 1.85(Install_umka1_85.exe) по сравнению с версией 1.84 внесены следующие изменения:
1. СПО 1.85 (сборка 0.001) поддерживает работу с ПО Умка версий 49.14, 49.40, 40.22, 33.02 и ранее подключенными версиями.
2. СПО 1.85 (сборка 0.001) поддерживает 2-х язычный интерфейс (русский/английский) для ПО Умка версии 49.14, 49.40, 40.22, 33.02, 
3. СПО 1.85 (сборка 0.001) поддерживает обмен по каналу АСУ (протокол ТРИОЛ) с контроллерами Умка версий: 49.14, 49.40, 40.22, 33.02.

---------------------------------------------------------
В версии программы Umka3N.exe 1.84(Install_umka1_84.exe) по сравнению с версией 1.83 внесены следующие изменения:
1. СПО 1.84 (сборка 0.003) поддерживает работу с ПО Умка  версий  31.64, 40.21, 33.03.
2. СПО 1.84 (сборка 0.003) поддерживает 2-х язычный интерфейс (русский/английский) для ПО Умка версии  31.64, 40.21, 33.03.
3. СПО 1.84 (сборка 0.003) поддерживает обмен по каналу АСУ по протоколу ТРИОЛ с контроллерами Умка версий: 31.64, 40.21, 33.03.

---------------------------------------------------------
В версии программы Umka3N.exe 1.83(Install_umka1_83.exe) по сравнению с версией 1.82 внесены следующие изменения:
1. СПО 1.83 (сборка 0.007) поддерживает работу с ПО Умка версий 31.95,31.96, 31.92, 43.63, 49.13, 49.32 и ранее подключенными версиями.
2. СПО 1.83 (сборка 0.007) поддерживает 2-х язычный интерфейс (русский/английский) для ПО Умка версии 31.95,31.92, 
3. СПО 1.83 (сборка 0.007) поддерживает 3-х язычный интерфейс (русский/английский/испанский) для ПО Умка версии 31.96.   
4. СПО 1.83 (сборка 0.007) поддерживает русскоязычный интерфейс для ПО Умка версии 43.63, 49.13, 49.32.
5. В СПО 1.83 (сборка 0.007) реализован механизм блокировки под пароль пользователя записи уставок, выдачу пуска/стопа по каналу АСУ (актуально для версии 31.80).

---------------------------------------------------------
В версии программы Umka3N.exe 1.82(Install_umka1_82_002.exe) по сравнению с версией 1.80 внесены следующие изменения:
1.	СПО 1.82 (сборка 0.002)  поддерживает работу с версиями    ПО Умка 03   31.80, 49.50 и  ПО Умка 04 40.17  
 ранее подключенными версиями.
2.	СПО 1.82 (сборка 0.002) поддерживает  2-х язычный интерфейс (русский/английский) для ПО Умка версий 31.80, 40,17, 49.50. 
3.	В СПО 1.82 (сборка 0.002) реализован просмотр суточных значений параметров (токов трех фаз) в виде 
круговой диаграммы  с выбором дня просмотра.   
4.	СПО 1.82 (сборка 0.002) поддерживает  обмен по каналу АСУ по протоколу ТРИОЛ с  контроллерами Умка версий:  
31.80, 40,17, 49.50.
5.	СПО 1.82 (сборка 0.002) поддерживает  обмен по протоколу Modbus RTU TCP с  контроллером Умка версии  31.80.
---------------------------------------------------------
В версии программы Umka3N.exe 1.80(Setup_umka1_80.exe) по сравнению с версией 1.79 внесены следующие изменения:
1.	СПО 1.80 (сборка 0.002)  поддерживает работу с версиями    ПО Умка ПО Умка 03   31.68, 31,90, 43.62 и 
 ранее подключенными версиями.
2.	СПО 1.80 (сборка 0.002) поддерживает  2-х язычный интерфейс (русский/английский) для ПО Умка версий 31.68, 31.90. 
3.	СПО 1.80 (сборка 0.002) поддерживает  русскоязычный интерфейс для ПО Умка версии 43.62. 
4.	В СПО 1.80 (сборка 0.002) реализована настройка единиц измерения параметров: длины, объема, 
площади, скорости, давления, вибрации, температуры, плотности, вязкости, расхода.   
5.	СПО 1.80 (сборка 0.002) поддерживает  обмен по каналу АСУ по протоколу ТРИОЛ с  контроллерами Умка версий:
  31.68,  31.90, 43.62.

---------------------------------------------------------
В версии программы Umka3N.exe 1.79(Setup_umka1_79.exe) по сравнению с версией 1.78 внесены следующие изменения:
1.	СПО 1.79 (сборка 0.003)  поддерживает работу с версиями    ПО Умка ПО Умка 03   31.66, 31,77, 43.70,
 ПО Умка 04  40.16 и  ранее подключенными версиями.
2.	СПО 1.79 (сборка 0.003) поддерживает  2-х язычный интерфейс (русский/английский) для ПО Умка 31.66, 31.77, 40.16. 
3.	СПО 1.79 (сборка 0.003) поддерживает   русскоязычный  язычный интерфейс  для ПО Умка версии   43.70.
4.	СПО 1.79 (сборка 0.003) поддерживает  обмен по каналу АСУ по протоколу ТРИОЛ с  контроллерами Умка версий:  31.66,
 31,77, 40.16,43.70

---------------------------------------------------------
В версии программы Umka3N.exe 1.78(Setup_umka1_78.exe) по сравнению с версией 1.77 внесены следующие изменения:

1.СПО 1.78 (сборка 0.002)  поддерживает работу с версиями    ПО Умка 03 31.65 и  ранее подключенными версиями.
2.СПО 1.78 (сборка 0.002) обеспечивает посекционное чтение журнала новой структуры  из контроллера Умка по 
протоколам Modbus RTU, Modbus TCP с сохранением прочитанных данных в формате файла новой структуры. 
4.В СПО 1.78 (сборка 0.002)  открываются журналы со старой и новой структурой с любой конфигурацией секций.
5.В СПО 1.78 (сборка 0.002) данные секций журнала новой структуры  отображаются на вкладках: "Журнал событий", 
"Графики", "Статистика  и  диаграммы", "Уставки", "Графики токов", "Счетчик электричества".
6.СПО 1.78 (сборка 0.002) поддерживает  2-х язычный интерфейс (русский/английский) для ПО Умка 03 версии 31.65. 
7.СПО 1.78 (сборка 0.002) обеспечивает конвертирование  журнала новой структуры  в файл формата Excel с наличием
 страниц  соответствующих секциям журнала, причем механизм конвертирования журналов старой структуры сохраняется. 
---------------------------------------------------------
В версии программы Umka3N.exe 1.77(Setup_umka1_77.exe) по сравнению с версией 1.76 внесены следующие изменения:

1.	СПО 1.77 (сборка 0.005)  поддерживает работу с версиями    ПО Умка 03 49.31, ПО Умка 04 40.15 и  
ранее подключенными версиями. 
2.	СПО 1.77 (сборка 0.005) поддерживает русскоязычный интерфейс  для 49.31.
3.	 СПО 1.77 (сборка 0.005) поддерживает  2-х язычный интерфейс (русский/английский) для ПО Умка 04
 версии 40.15. 
4.	СПО 1.77 (сборка 0.005) обеспечивает поддержку обмена по каналу АСУ (RS232,  RS485) по протоколу 
ТРИОЛ для   контроллера Умка версии 40.15. 
5.	СПО 1.77 (сборка 0.005) обеспечивает поддержку протокола обмена Modbus TCP (Ethernet).

---------------------------------------------------------
В версии программы Umka3N.exe 1.76(Setup_umka1_76.exe) по сравнению с версией 1.75 внесены следующие изменения:

1.	СПО 1.76 (сборка 0.002)  поддерживает работу с версиями    ПО Умка 03 31.63.3 и  ранее подключенными версиями. 
2.	СПО 1.76 (сборка 0.002) поддерживает  2-х язычный интерфейс (русский/английский) для ПО Умка версии 31.63.3. 
3.	СПО 1.76 (сборка 0.002) поддерживает обмен по каналу АСУ по протоколу ТРИОЛ для   контроллера Умка версий:  31.63.3.
4.	СПО 1.76 (сборка 0.002) поддерживает механизма чтения min-max значений диапазонов параметров по 
протоколу Триол (Rs232, GSM). Инициация чтения min-max значений диапазонов параметров активируется:
           - при открытии формы параметров,
           - при открытии формы уставок  и   по нажатию кнопки опроса уставок,
           - при изменении значения параметра "Номинальный ток станции", "Тип привода", 
"Номинальное напряжение сети" при циклическом опросе состояния параметров контроллера.
5.	В СПО 1.76 (сборка 0.002) реализовано открытие журналов с диагностическим сегментом 
расположенным в конце журнала (актуально с ПО Умка версии 31.63.3). 
6.	В СПО 1.76 (сборка 0.002) устранена индикация просмотра уставок "Нет данных" 
при фокусировании  пустой строки журнала.
---------------------------------------------------------
В версии программы Umka3N.exe 1.75(Setup_umka1_75.exe) по сравнению с версией 1.74 внесены следующие изменения:

1.	СПО 1.75 (сборка 0.002)  поддерживает работу с версиями    ПО Умка 03 31.62, 43.60,  43.50,  
ПО Умка 04  49.21, 40.14. и  ранее подключенными версиями.
2.	В СПО 1.75 (сборка 0.002) поддерживается  2-х язычный интерфейс (русский/английский) 
ПО Умка версии 31.62, для  контроллера Умка  43.60, 43.50, 49.21, 40.14 только русскоязычный. 
3.	СПО 1.75 (сборка 0.002) поддерживает обмен по каналу АСУ по протоколу ТРИОЛ для   контроллера 
Умка версий:  31.62, 43.60, 43.50, 49.21, 40.14.
---------------------------------------------------------
В версии программы Umka3N.exe 1.74(Setup_umka1_74.exe) по сравнению с версией 1.73 внесены следующие изменения:

1.	СПО 1.74 (сборка 0.004)  поддерживает работу с версиями  ПО  Умка 03 31.63, 32.03, ПО Умка 04  40.13 и  ранее
подключенными версиями.
2.	СПО 1.74 (сборка 0.004)  реализует экспорт файлов формата .jrn в формат файлов Excel c помощью пакетных файлов
 ( .bat)  с поддержкой параметров (язык, пароль, имя  файла журнала).
3.	В СПО 1.74 (сборка 0.004) поддерживается  2-х язычный интерфейс (русский/английский) для Умка 03 версий  
31.63, 32.03, для  Умка 04  версии 40.13 только русскоязычный.
4.	В СПО 1.74 (сборка 0.004) в окне приложения "Настройки" добавлен параметр автоматического определение ширины
 столбцов таблицы журнала. Реализовано сохранение состояния параметра в ИНИ файле версии Умки.
---------------------------------------------------------
В версии программы Umka3N.exe 1.73(Setup_umka1_73.exe) по сравнению с версией 1.72 внесены следующие изменения:

1.	СПО 1.73 (сборка 0.002)  поддерживает работу с версиями ПО Умка 49.04, 49.20, 40.12 и  ранее подключенными версиями.
2.	СПО 1.73 (сборка 0.002)  поддерживает обмен по каналу АСУ по протоколу ТРИОЛ с контроллером УМКА 04 версии
 49.04,  49.20, 40.12.
3.	В СПО 1.73 (сборка 0.002) для ПО УМКА 49.04, 49.20,  40.12 поддерживается  только  русскоязычный интерфейс.
4.	СПО 1.73 (сборка 0.002) функционирует  в среде операционных систем WINDOWS VISTA и WINDOWS 7.

---------------------------------------------------------
В версии программы Umka3N.exe 1.72(Setup_umka1_72.exe) по сравнению с версией 1.71 внесены следующие изменения:

1)	СПО 1.72 (сборка 0.001) поддерживает работу с версиями ПО Умка 04  43.21, 40.82,  ПО Умка 03 49.10.
2)	В СПО 1.72 (сборка 0.001)  для ПО УМКА версии 49.10 реализован  2-х язычный интерфейс (русский/английский).
3)	Для СПО 1.72 (сборка 0.001)     контроллер УМКА 04 версии 43.21 поддерживает протокол обмена ТРИОЛ по каналу АСУ.
4)	В СПО 1.72 (сборка 0.001)  реализован обмен по GPRS с модемом БАРС.
5)	В СПО 1.72 (сборка 0.001)  на форме просмотра журнала изменен интерфейс боковой панели выбора столбцов.
- Все параметры выбора столбцов расположены на боковой панели с вертикальным скроллингом.
- На боковой панели выбора столбцов добавлены кнопки перемещение положения  столбца вверх-вниз с отслеживанием в всплывающем
 меню и расположения столбцов в таблице.
- Перенесена  панель ввода пароля в таблице просмотра журнала из боковой панели на панель фильтров.
- На панели фильтров добавлена вкладка "Экспорт" c выбором многостраничности при создании файлов *.xls и выбором режима выделения
 столбцов для сохранения их содержимого в файле *.csv.
6) На вкладке графиков параметров в режиме раздельных осей добавлены кнопки      перемещения по вертикали, растягивания, 
сжатия и отмены этих действий для выбранного графика. Для электросчетчика добавлен график расхода текущей энергии.

---------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В версии программы Umka3N.exe 1.71(Setup_umka1_71.exe) по сравнению с версией 1.70 внесены следующие изменения:
1)	СПО 1.71 поддерживает ранее выпущенные версии  ПО Умка03, Умка04, УМКА05.
2)	СПО 1.71 сделано на базе  СПО 1.70 с блокировкой  поддержки обмена через интернет- модем IRZ связи с СУ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В версии программы Umka3N.exe 1.70(Setup_umka1_70.exe СПО выпущено для БейкерХьюз) по сравнению с версией 1.69 внесены следующие изменения:

1)	СПО 1.70 (сборка 013)   поддерживает работу с версиями ПО УМКА 03 32.01,31.61,49.11, ПО УМКА 04 60.11.
2)	В СПО 1.70 (сборка 013)    реализована поддержка обмена через интернет- модем IRZ связи с СУ .
3)	В  СПО 1.70 (сборка 013)  реализованы механизмы:
- для версий ПО УМКА ниже 31.49 -действующий пароль определяется из последнего раздела журнала - последний введенный не 
определяется в СПО (=0 в записи изменения пароля),
- для версий ПО УМКА >= 31.39 - действующий - последний введенный пароль- определяется из записи о изменении пароля.
При просмотре журнала значения паролей скрыты.
4)	В СПО 1.70 (сборка 013)  при отображении графиков параметров:
- оптимизировано обобщение при отображении большого числа значений,
-  графики отображаются без точек,
- реализовано  отображение параметра  состояния станции на совмещенных и раздельных осях,
- в режиме раздельных осей добавлены кнопки  перемещения, сжатия, раздвижки, отмены по вертикальной оси.
5)	В СПО 1.70 (сборка 013)   для ПО УМКА 03  32.01 при просмотре журнала индицируются входные  токи станции вместо 
токов счетчика.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В версии программы Umka3N.exe 1.69(Setup_umka1_69.exe) по сравнению с версией 1.68 внесены следующие изменения:
1)	В СПО 1.69 (сборка 002)  добавлена  возможность работы с контроллерами  версий  ПО УМКА 03 3160.
2)	В СПО 1.69 (сборка 002)   для ПО УМКА 03 31.60 добавлено новое сообщение "Диагностика", закрытое под пароль производителя. Закрыть под пароль производителя сообщения: "Неисправность","Запись", "Причина не готов".


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В версии программы Umka3N.exe 1.68(Setup_umka1_68.exe) по сравнению с версией 1.66 внесены следующие изменения:
1)	В СПО 1.68 (сборка 006)  добавлена  возможность работы с контроллерами  версий  ПО УМКА 03 55.02, 31.49, ПО УМКА 05 51.78.
2)	Для ПО УМКА 03 версии 31.49 реализована индикация подверсии УМКА03 и версии привода без ввода пароля производителя.
3)	Для ПО УМКА 03 версии 31.49 столбцы токов Ia Ib Ic в журнале переименованы  на  Iu Iv Iw .
4)	Для ПО УМКА 05 51.78 добавлены столбцы отображаемых параметров: расчетный дебет AutoA.QWellYield (QWellYield_np) 
и  расчетный приток AutoA.QPritok (QPritok_np).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В версии программы Umka3N.exe 1.66(Setup_umka1_66.exe) по сравнению с версией 1.65 внесены следующие изменения:

1)	В СПО 1.66 (сборка 001)  добавлена  возможность работы с контроллерами  УМКА 03 - 31.48, УМКА 04 -  40.81, 60.00, 60.10 УМКА 05 51.77.
2)	В СПО 1.66 по замечаниям ОК при перемещении графика (при отображении графиков на различных координатных осях) исключить смещение положение курсора (маркера).
3)	В СПО 1.66 при просмотре событий журнала  реализовать блокировку  фильтрования столбцов  с текстовыми значениями.
4)	В СПО 1.66 в режиме раздельных координат реализовать просмотр графиков параметров с автоматическим определением максимума и минимума значений и просмотр в полном диапазоне значений.
5)	В СПО 1.66 по замечаниям ОК:
- При работе не на одной шкале реализовать возврат предыдущего графика в исходное положение (по центру) а к нижней границе.
- При выборе всех графиков для отображения не на одной шкале с отменой выбора трех последних исправить отображение автоматического размещения оставшихся графиков.
- В режиме различных координатных осей при перемещении графика по оси у блокировать выход за границы графиков.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В версии программы Umka3N.exe 1.65(Setup_umka1_65.exe) по сравнению с версией 1.64 внесены следующие изменения:

1)  добавлена возможность работы с контроллером Умка 04: 40.11.
2)  для ПО УМКА 04 версии  40.11 при просмотре  журнала в СПО реализованы вычисляемые столбцы:  дисбаланс  токов и 
напряжений, напряжение ПЭД, - фазные токи, активный и полный токи.
3)  откорректирован механизм масштабирования графиков.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В версии программы Umka3N.exe 1.64(Setup_umka1_64.exe) по сравнению с версией 1.63 внесены следующие изменения:

1)  добавлена возможность работы с контроллером Умка 03: 55.00, 55.01, 31.47.
2)  реализован механизм 2-язычного интерфейса и Help.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В версии программы Umka3N.exe 1.63(Setup_umka1_63.exe) по сравнению с версией 1.62 внесены следующие изменения:

1) Добавлена возможность работы 
- с контроллером   Умка 03 – 49.01, 49.02, 49.03, 31.74.
2) Добавлена возможность  формирования файла уставок на версию ПО Умки и типа привода.
3) Реализован механизм  индикации  сообщения "Телеметрия", "Токи", "Напряжение" с указанием пераметра  
инициирующего его (по контролю на превышение значения параметра  уставки, по аварийному состояние контроллера 
Умки и наличию номера аварии) . 
4) Добавлена возможность фильтрования  сообщений по списку выбранных параметров (столбцов) на дельту  изменения.
 Сообщения, в которых  все параметры  фильтра, в сравнении с последним отображаемым сообщением, входят в свои 
 выбранные дельта, не отображаются . 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В версии программы Umka3N.exe 1.62 по сравнению с версией 1.61 внесены следующие изменения:

    Добавлена возможность работы с контроллером – ПО контроллера 4505,3155,3173.
    Добавлена возможность работы  с GSM модемом Fargo 100 Maestro.
    Реализован новый механизм отображения графиков.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В версии программы Umka3N.exe 1.61 по сравнению с версией 1.60 внесены следующие изменения:

    Добавлена возможность работы с контроллером – ПО контроллера 3146, 3153.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В версии программы Umka3N.exe 1.57 по сравнению с версией 1.56 внесены следующие изменения:

   1. Добавлена возможность работы с контроллером – ПО контроллера 3146.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В версии программы Umka3N.exe 1.56 по сравнению с версией 1.55 внесены следующие изменения:

   1. Добавлена возможность работы с контроллером – ПО контроллера 3145.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В версии программы Umka3N.exe 1.55 по сравнению с версией 1.54 внесены следующие изменения:

   1. Добавлена возможность работы с контроллером – ПО контроллера 3144,3199,4504, 4009.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В версии программы Umka3N.exe 1.54 по сравнению с версией 1.53 внесены следующие изменения:

   1. Добавлена возможность работы с контроллером – ПО контроллера 3143, 4320, 4008.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В версии программы Umka3N.exe 1.53 по сравнению с версией 1.52 внесены следующие изменения:

   1. Добавлена возможность работы с контроллером – ПО контроллера 3142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В версии программы Umka3N.exe 1.52 по сравнению с версией 1.50 внесены следующие изменения:

   1. Добавлена возможность работы с контроллером – ПО контроллера 3182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В версии программы Umka3N.exe 1.50 по сравнению с версией 1.49 внесены следующие изменения:

   1. Добавлена возможность работы с контроллером – ПО контроллера 4007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В версии программы Umka3N.exe 1.49 по сравнению с версией 1.48 внесены следующие изменения
(версия для проведения квалификационных испытаний):
   1. Добавлена возможность работы с контроллером – ПО контроллера 3142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В версии программы Umka3N.exe 1.48 по сравнению с версией 1.47 внесены следующие изменения:

   1. Добавлена возможность работы с контроллером – ПО контроллера 3141
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В версии программы Umka3N.exe 1.47 по сравнению с версией 1.46 внесены следующие изменения:

   1. Добавлена возможность работы с контроллером – ПО контроллера 3171
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В версии программы Umka3N.exe 1.46 по сравнению с версией 1.45 внесены следующие изменения:

   1. Добавлена возможность работы с контроллером – ПО контроллера 3140
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В версии программы Umka3N.exe 1.45 по сравнению с версией 1.44 внесены следующие изменения:

   1. Добавлена возможность работы с контроллером – ПО контроллера 4503
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В версии программы Umka3N.exe 1.44 по сравнению с версией 1.43 внесены следующие изменения:

   1. Добавлена возможность работы с контроллером – ПО контроллера 3139,4080,3170

В версии программы Umka2N.exe 2.37 по сравнению с версией 2.36 внесены следующие изменения:

   1. Добавлена возможность работы с контроллером – ПО контроллера 1433,1434
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В версии программы Umka3N.exe 1.43 по сравнению с версией 1.42 внесены следующие изменения:

   1. Добавлена возможность работы с контроллером – ПО контроллера 3181,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В версии программы Umka3N.exe 1.42 по сравнению с версией 1.41 внесены следующие изменения:

   1. Добавлена возможность работы с контроллером – ПО контроллера 4006,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В версии программы Umka3N.exe 1.41 по сравнению с версией 1.40 внесены следующие изменения:

   1. Добавлена возможность работы с контроллером – ПО контроллера 3138,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В версии программы Umka3N.exe 1.40 по сравнению с версией 1.39 внесены следующие изменения:

   1. Добавлена возможность работы с контроллером – ПО контроллера 3175,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В версии программы Umka3N.exe 1.39 по сравнению с версией 1.38 внесены следующие изменения:

   1. Добавлена возможность работы с контроллером – ПО контроллера 3137,

    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В версии программы Umka3N.exe 1.38 по сравнению с версией 1.37 внесены следующие изменения:

   1. Добавлена возможность работы с контроллером – ПО контроллера 3136,

    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------
В версии программы Umka3N.exe 1.37 по сравнению с версией 1.36 внесены следующие изменения:

   1. Добавлена возможность работы с контроллером – ПО контроллера 4005,

    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В версии программы Umka3N.exe 1.36 по сравнению с версией 1.35 внесены следующие изменения:

   1. Добавлена возможность работы с контроллером – ПО контроллера 4004,

    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


В версии программы Umka3N.exe 1.35 по сравнению с версией 1.34 внесены следующие изменения:

   1. Добавлена возможность работы с контроллером – ПО контроллера 4003,
   2. Уточнена система параметров контроллера 4002.

    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


В версии программы Umka3N.exe 1.34 по сравнению с версией 1.33 внесены следующие изменения:

    1. Уточнен список параметров для версии ПО контроллера УМКА 3135.
      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В версии программы Umka3N.exe 1.33 по сравнению с версией 1.32 внесены следующие изменения:

    1. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-04 - ПО контроллера 4002.
      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В версии программы Umka3N.exe 1.32 по сравнению с версией 1.31 внесены следующие изменения:

    1. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-03 - ПО контроллера 3135.
      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В версию программы Umka2M.exe 2.36 по сравнению с версией 2.35 внесены следующие изменения:

    1. Устранена неточность при отображении единиц измерения в дереве уставок для некоторых версий ПО контроллера.
   
 Файлы уставок (расширение .ust) между версиями 2.36 и 2.35 совместимы. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В версии программы Umka3N.exe 1.31 по сравнению с версией 1.30 внесены следующие изменения:

    1. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-04 - ПО контроллера 4001.
      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В версии программы Umka3N.exe 1.30 по сравнению с версией 1.29 внесены следующие изменения:

    1. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-03 - ПО контроллера 3134.
      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В версии программы Umka3N.exe 1.29 по сравнению с версией 1.28 внесены следующие изменения:

    1. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-04 - ПО контроллера 4000.
    2. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-03 - ПО контроллера 3133.
      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В версии программы Umka3N.exe 1.28 по сравнению с версией 1.27 внесены следующие изменения:

    1. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-03 - ПО контроллера 3132.
      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В версии программы Umka3N.exe 1.27 по сравнению с версией 1.26 внесены следующие изменения:

    1. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-03 - ПО контроллера 3131.
      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В версии программы Umka3N.exe 1.26 по сравнению с версией 1.25 внесены следующие изменения:

    1. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-03 - ПО контроллера 3130.
      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В версии программы Umka3N.exe 1.25 по сравнению с версией 1.24 внесены следующие изменения:

    1. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-03 - ПО контроллера 3129.
      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В версии программы Umka3N.exe 1.24 по сравнению с версией 1.23 внесены следующие изменения:

    1. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-03 - ПО контроллера 3128.
      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В версии программы Umka3N.exe 1.23 по сравнению с версией 1.22 внесены следующие изменения:

   1. Доработано отображение записей в журнале о переключении времени зима/лето.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В версии программы Umka3N.exe 1.22 по сравнению с версией 1.21 внесены следующие изменения:

    1. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-03 - ПО контроллера 3127.
      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В версии программы Umka3N.exe 1.21 по сравнению с версией 1.20 внесены следующие изменения:

   1. Доработано отображение записей в журнале о переключении времени зима/лето.
   2. Доработано отображение журнала в режиме «Обобщение», настройка этого режима сохраняется между сеансами работы.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В версии программы Umka3N.exe 1.20 по сравнению с версией 1.19 внесены следующие изменения:

    1. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-03 - ПО контроллера 3124, 3125, 3126.
    2. Реализована функция просмотра уставок из журнала уставок в табличном виде по переключателю дерево/таблица.
    3. Экспорт данных из таблицы реализован прямо в Excel (при предустановленном Excel) без записи в файл.
    4. Таблица уставок для печати и экспорта в Excel переработана и приведена к форматизированному компактному виду с 
        выделением цветом ключевых значений.
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В версию программы Umka2M.exe 2.35 по сравнению с версией 2.34 внесены следующие изменения:

    1. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-02М - ПО контроллера 1414.
   
 Файлы уставок (расширение .ust) между версиями 2.35 и 2.34 совместимы. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В версии программы Umka3N.exe 1.19 по сравнению с версией 1.18 внесены следующие изменения:

    1. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-03 - ПО контроллера 3123.
    2. Устранена некорректность, возникавшая при перерисовке графиков.
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В версии программы Umka3N.exe 1.18 по сравнению с версией 1.16 внесены следующие изменения:

    1. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-03 - ПО контроллера 3121, 3122.
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В версии программы Umka3N.exe 1.16 по сравнению с версией 1.15 внесены следующие изменения:

    1. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-03 - ПО контроллера 3120.
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


В версии программы Umka3N.exe 1.15 по сравнению с версией 1.14 внесены следующие изменения:

    1. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-03 - ПО контроллера 3119;
    2. Удалена закладка "Графики раздельно";
    3. Ограничено количество одновременно просматриваемых журналов.
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


В версии программы Umka3N.exe 1.14 по сравнению с версией 1.13 внесены следующие изменения:

    1. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-03 - ПО контроллера 3118;
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В версию программы Umka2M.exe 2.34 по сравнению с версией 2.33 внесены следующие изменения:

    1. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-02М - ПО контроллера 1431 и 1432.
   
 Файлы уставок (расширение .ust) между версиями 2.34 и 2.33 совместимы. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


В версии программы Umka3N.exe 1.13 по сравнению с версией 1.12 внесены следующие изменения:

    1. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-03 - ПО контроллера 3117;
    2. Исправлена ошибка, возникающая при построении отдельных графиков. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


В версии программы Umka3N.exe 1.12 (сборка 0.003) по сравнению с версией 1.12 (сборка 0.002)
    внесены следующие изменения:

    1. Обновлено руководство оператора поставляемое в виде Help файла к программе.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В версии программы Umka3N.exe 1.12 по сравнению с версией 1.11 внесены следующие изменения:

  
    1.  Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-03 - ПО контроллера 3116;
    2.  Добавлена возможность просмотра графиков в отдельных осях «У», до 6ти штук, по выбору оператора;
    3.  Реализовано сохранение настроек журнала  между сессиями просмотра;
    4.  Реализовано цветовая подсветка событий «Пуск» и  «Останов» при просмотре журнала событий.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


В версии программы Umka3N.exe 1.11 по сравнению с версией 1.10 внесены следующие изменения:

    1. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-03 - ПО контроллера 3115.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


В версии программы Umka3N.exe 1.10 по сравнению с версией 1.09 внесены следующие изменения:

    1. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-03 - ПО контроллера 3114.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В версии программы Umka3N.exe 1.09 по сравнению с версией 1.08 внесены следующие изменения:

    1. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-03 - ПО контроллера 3113.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 В версии программы Umka3N.exe 1.08 по сравнению с версией 1.07 внесены следующие изменения:

    1. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-03 - ПО контроллера 3112.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 В версии программы Umka3N.exe 1.07 по сравнению с версией 1.06 внесены следующие изменения:

    1. Исправлена ошибка при формировании перечня параметров для формы "Уставки"
        (некорректно обрабатывался признак принадлежность к стациям прямого и мягкого пуска);
    2. Для ряда параметров уточнены форматы представления данных (версия ПО контроллера 3111).


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 В версии программы Umka3N.exe 1.06 по сравнению с версией 1.05 внесены следующие изменения:

    1. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-03 - ПО контроллера 3111.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  В версию программы Umka2M.exe 2.33 по сравнению с версией 2.32 внесены следующие изменения:

    1. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-02М - ПО контроллера 1430 и 1311.
    2. Для этих версий реализовано отображение значений паролей, как уставок - в дереве уставок (действующие пароли), 
        так и  в журнале – при  доступе по паролю и при изменении действующего пароля.

 Файлы уставок (расширение .ust) между версиями 2.33 и 2.32 совместимы. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 В версии программы Umka3N.exe 1.05 по сравнению с версией 1.04 внесены следующие изменения:

    1. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-03 - ПО контроллера 3110.
    2. Добавлена возможность получения справки о параметре по двойному щелчку мыши. 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  В версии программы Umka3N.exe 1.04 по сравнению с версией 1.03 внесены следующие изменения:
    1. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-03 - ПО контроллера 3108 и 3109.
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   В версию программы Umka2M.exe 2.32 по сравнению с версией 2.31 внесены следующие изменения:

    1. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-02М - ПО контроллера 1309 и 1310.
    2. Устранена неточность при формировании причин останова для версии 1308.
    3. Устранена неточность при расчете дисбалансов для версий 12ХХ и 13ХХ.
  
 Файлы уставок (расширение .ust) между версиями 2.32 и 2.31 совместимы. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 В версии программы Umka3N.exe 1.03 по сравнению с версией 1.02 внесены следующие изменения:
    1. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-03 - ПО контроллера 3106.
    2. Устранена неточность при формировании списка открытых окон.
    3. Включен механизм формирования и анализа сигнатуры параметров для файлов уставок.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   В версию программы Umka2M.exe 2.31 по сравнению с версией 2.30 внесены следующие изменения:

    1. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-02М - ПО контроллера 1308.
    2. Устранена неточность при формировании списка открытых окон.
    3. Изменен алгоритм расчета дисбалансов для версий 12ХХ и 13ХХ.
    4. Устранена ошибка при экспорте данных в файл .xls для версии 1407.
 Файлы уставок (расширение .ust) между версиями 2.31 и 2.30 совместимы. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 В версии программы Umka3N.exe 1.02 по сравнению с версией 1.01 внесены следующие изменения:
   1. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-03 - ПО контроллера 3105.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Программа Umka3N.exe версии 1.01 вводится врервые. Обесвечивает расшифровку журналов контроллера УМКА-03, связь с 
контроллером УМКА-03 по последовательному порту.
  В версии Umka2M.exe 2.30 по сравнению с версией 2.29 внесены следующие изменения:
   1. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-02М - ПО контроллера 1429.
==========
!ВНИМАНИЕ!
==========
   Файлы уставок (расширение .ust) между версиями 2.30 и 2.29 совместимы. 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 В версии ПО 2.29 по сравнению с версией 2.28 внесены следующие изменения:
   1. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-02М - ПО контроллера 1427.

==========
!ВНИМАНИЕ!
==========
   Файлы уставок (расширение .ust) между версиями 2.29 и 2.28 совместимы. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 В версии ПО 2.28 по сравнению с версией 2.27 внесены следующие изменения:
   1. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-02М - ПО контроллера 1428.

==========
!ВНИМАНИЕ!
==========
   Файлы уставок (расширение .ust) между версиями 2.28 и 2.27 совместимы. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 В версии ПО 2.27 по сравнению с версией 2.26 внесены следующие изменения:
   1. В связи с внесением изменений в версию ПО контроллера 1421 откорректировано сервисное ПО.
   2. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-02М - ПО контроллера 1307.

==========
!ВНИМАНИЕ!
==========
   Файлы уставок (расширение .ust) между версиями 2.27 и 2.26 совместимы. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
В версии ПО 2.26 по сравнению с версией 2.25 внесены следующие изменения:
   1. В связи с внесением изменений в версию ПО контроллера 1421 откорректировано сервисное ПО.
==========
!ВНИМАНИЕ!
==========
   Файлы уставок (расширение .ust) между версиями 2.26 и 2.25 совместимы. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В версии ПО 2.25 по сравнению с версией 2.24 внесены следующие изменения:
   1. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-02М - ПО контроллера 1423.
==========
!ВНИМАНИЕ!
==========
   Файлы уставок (расширение .ust) между версиями 2.25 и 2.24 совместимы. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В версии ПО 2.24 по сравнению с версией 2.23 внесены следующие изменения:
   1. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-02М - ПО контроллера 1201 (станции прямого пуска).
==========
!ВНИМАНИЕ!
==========
   Файлы уставок (расширение .ust) между версиями 2.24 и 2.23 не совместимы. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В версии ПО 2.23 по сравнению с версией 2.22 внесены следующие изменения:
   1. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-02М - ПО контроллера 1421 и 1306.
   2. Устранен незначительный перекос при формировании диаграмм 
==========
!ВНИМАНИЕ!
==========
   Файлы уставок (расширение .ust) между версиями 2.23 и 2.22 не совместимы. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В версии ПО 2.22 по сравнению с версией 2.21 внесены следующие изменения:
   1. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-02М - ПО контроллера 1419 и 1420.
   2. Добавлена возможность  корректной работа на компьютерах с разными форматами дат (в том числе американским).
==========
!ВНИМАНИЕ!
==========
   Файлы уставок (расширение .ust) между версиями 2.22 и 2.21 не совместимы. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В версии ПО 2.21 по сравнению с версией 2.20 внесены следующие изменения:
   1. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-02М - ПО контроллера 1305.
   2. В журналах, сформированных в контроллерах УМКА-02М с ПО версий 1417, добавлена функция обобщения.
==========
!ВНИМАНИЕ!
==========
   Файлы уставок (расширение .ust) между версиями 2.21 и 2.20 совместимы. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   В версии ПО 2.20 по сравнению с версией 2.19 внесены следующие изменения:
   1. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-02М - ПО контроллера 1417.
   2. В форме для печати добавлен столбец с номером записи.
   3. В журналах, сформированных в контроллерах УМКА-02М с ПО версий 14ХХ, добавлен столбец дисбаланса напряжений.
==========
!ВНИМАНИЕ!
==========
   Файлы уставок (расширение .ust) между версиями 2.20 и 2.19 совместимы. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   В версии ПО 2.19 по сравнению с версией 2.18 внесены следующие изменения:
   1. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-02М - ПО контроллера 1304. 
==========
!ВНИМАНИЕ!
==========
   Файлы уставок (расширение .ust) между версиями 2.19 и 2.18 совместимы. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   В версии ПО 2.18 по сравнению с версией 2.17 внесены следующие изменения:
   1. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-02М - ПО контроллера 1415. 
==========
!ВНИМАНИЕ!
==========
   Файлы уставок (расширение .ust) между версиями 2.18 и 2.17 не совместимы. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   В версии ПО 2.17 по сравнению с версией 2.16 внесены следующие изменения:
   1. Устранена ошибка отображения журнала, возникающая при изменении выбранных событий (ошибка возникала толко при
отображении журнала, прочитанного с контроллера УМКА-02М - ПО контроллера 1303). 
==========
!ВНИМАНИЕ!
==========
   Файлы уставок (расширение .ust) между версиями 2.17 и 2.16 совместимы. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
   В версии ПО 2.16 по сравнению с версией 2.15 внесены следующие изменения:
   1. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-02М - ПО контроллера 1413.
   2. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-02М - ПО контроллера 1303 (станция управления мягкого пуска).
   3. Добавлен механизм масштабирования графиков. 
==========
!ВНИМАНИЕ!
==========
   Файлы уставок (расширение .ust) между версиями 2.16 и 2.15 не совместимы. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   В версии ПО 2.15 по сравнению с версией 2.14 внесены следующие изменения:
   1. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-02М - ПО контроллера 1412.
   2. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-02М - ПО контроллера 1302 (станция управления мягкого пуска).
   3. Доработана справочная система.
   4. Уточнен алгоритм формирования среза уставок в заданной точке.
==========
!ВНИМАНИЕ!
==========
   Возможность просмотра в журнале событий времени записи журнала событий в регистратор на станции (ПО контроллера 1301,1302) 
возможна при условии использования регистратора с доработанным ПО, версия 15.03, 15.04.
   Файлы уставок (расширение .ust) между версиями 2.15 и 2.14 совместимы. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   В версии ПО 2.14 по сравнению с версией 2.13 внесены следующие изменения:
   1. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-02М - ПО контроллера 1411 (1410+протокол сопряжения с АСУ Роснефть).
   2. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-02М - ПО контроллера 1301 (станция управления мягкого пуска).
   3. Уточнен алгоритм формирования диаграммы "Работа ПЭД".
==========
!ВНИМАНИЕ!
==========
   Возможность просмотра в журнале событий времени записи журнала событий в регистратор на станции (ПО контроллера 1301) 
возможна при условии использования регистратора с доработанным ПО, версия 15.03, 15.04.
   Файлы уставок (расширение .ust) между версиями не совместимы. Файлы, записанные сервисным ПО версии 2.14 не 
будут прочитаны сервисным ПО младших весий и наоборот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   В версии ПО 2.13 по сравнению с версией 2.12 внесены незначительные изменения в алгоритм расчета процента загрузки 
двигателя.

   В версии ПО 2.12 по сравнению с версией 2.11 внесены следующие изменения:
   1. Расширена возможность работы с контроллером УМКА-02М - ПО контроллера 1410 (режим встряхивания, обработка 
турбинного вращения и т. д.) и версией 1411 (на основании 1410, поддрерживает конвертор протоколов Роснефть). 
Версии ПО контроллера определяются автоматически.
   2. Доработана логика построения графиков на основе информации из журнала событий.
==========
!ВНИМАНИЕ!
==========
   Файлы уставок (расширение .ust) между версиями не совместимы. Файлы, записанные ПО версии 2.11 не будут прочитаны
ПО весии 2.12 и наоборот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   В версии ПО 2.11 по сравнению с версией 2.08 внесены следующие изменения:
   1. Добавлена возможность работы с электронным ключом (чтение и запись значения электронного ключа).
   2. Добавлена возможность непосредственной работы с контроллером УМКА-02:
        - чтение информационных параметров в реальном времени;
        - чтение и запись уставок станции управления;
        - чтение и запись даты/времени;
        - чтение журнала событий непосредственно из контроллера.
      Данные возможности осуществляются только для контроллеров с версией ПО контроллера 1405 и выше.
      Значение информационных параметров и уставок можно выводить на печать и экспортировать в Excel.
      Значение уставок можно сохранять в файл для последующей записи в контроллер (записываются уставки только 
совместимых версий).
   3. Добавлена возможность работы с контроллером УМКА-02М (версия ПО контроллера 1409, расширенный список 
параметров). Версии ПО контроллера определяются автоматически.
   4. При отображении журнала событий отделена работа оператора и срабатывание защит от текущей работы 
станции. Разделение осуществляется выделением событий разными цветами.
   5. При просмотре графиков, построенных на основании данных журнала событий, к датам добавлено время.
   6. Добавлена возможность вывода графиков и диаграмм на печать.
   7. Добавлена диаграмма "Причины аварий", эти же данные представлены также в табличном виде.  
   8. Добавлена возможность сохранения уставок, сформированных на основании данных журнала оператора
в файл для последующей записи в станцию управления. 
   9. Добавлена возможность просмотра в журнале событий времени записи журнала событий в регистратор на станции
 (при условии использования регистратора с доработанным ПО, версия 15.02)..
   10.Регистрация текущих значения параметров станции управления на момент записи журнала событий в регистратор
 (при условии использования регистратора с доработанным ПО, версия 15.02).
   11. Добавлена возможность правильного определения номера куста и номера скважины при просмотре содержимого 
регистратора "Триол САМ" (при условии использования регистратора с доработанным ПО, версия 15.02).   

